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Warenzeichen


Psion ist ein eingetragenes Warenzeichen der Psion PLC. Psion Workabout, Psion SSD, 3Link, PSIWin und Psion Solid State Disk sind Warenzeichen der Psion PLC.


Andere hier erwähnten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Rechtsinhaber und werden hiermit anerkannt.
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2. Allgemeine Beschreibung


Die Software „MobileFax“ ermöglicht es Ihnen, als Besitzer eines Psion Palmtop-Computers der Serie 3a / 3c in Verbindung mit einem externen Modem oder einer PCMCIA-Modemkarte und der MCBOX3 der Firma Schneider Funk- und Datensysteme GmbH Dresden Faxe zu senden, zu empfangen , zu drucken� und auf dem Display anzuzeigen. Zusätzlich gibt es einige nützliche Funktionen zur Bearbeitung der gespeicherten Faxe.





2.1 Systemvoraussetzungen


Zur optimalen Ausnutzung der Funktionalität der Software ist es notwendig, daß entsprechende Hardwarevoraussetzungen verfügbar sind. Dazu gehört vor allem die Wahl des Modems, welches den Standard Faxempfang Klasse 2 unterstützt  sowie der Erwerb eines Verbindungselementes (Kabel, Adapter) zwischen Modemkabel und 3Link-Kabel (entfällt bei Einsatz der MCBOX3). Das zum Psion 3a / 3c erhältliche 3Link-Kabel ist zum Anschluß an eine COM-Schnittstelle von PC´s gedacht, und kann nicht direkt mit dem Modemkabel verbunden werden. Hier kommt ein gekreuzter 9-poliger D-SUB Stecker (2 x male) / Gender Changer mit der folgenden Belegung zum Einsatz.


PIN:	1		1


��	2		2


	3		3


��	4		4


�	5		5


	6		6


��	7		7


	8		8


	9		9


 


Dieser Adapter kann als Sonderzubehör über Schneider Funk- und Datensysteme GmbH bezogen werden.


Aber auch der Erwerb einer SSD kann nützlich sein, um bei gegebenenfalls wenig Speicherplatz auf der „Internen Disk“ des Serie 3a / 3c empfangene Faxe auf der SSD zu speichern.     


 


2.2 Empfangen von Faxen


Der Faxempfang erfolgt über eine GSM-Karte mit Handy oder ein  Modem in PCMCIA- oder konventioneller Bauform. Dabei wird die Faxdatei empfangen und wahlweise auf den oben beschriebenen Medien gespeichert.


Danach kann man sich das Fax auf dem Display anzeigen lassen und, wenn gewünscht, auch drucken1 oder bearbeiten (eine nähere Beschreibung dazu findet man in den entsprechenden Kapiteln dieser Anleitung).








2.3. Senden von Faxen


Der Faxversand wird durch ein separates Modul realisiert (Programmname „Fax It“). 


Der Text für ein zu sendendes Fax wird in der Textverarbeitung (z.B. Word) erstellt und abgespeichert. Danach kann die Faxsenderoutine über das Menü „Druckereinrichtung“, Menüpunkt „Druckertyp“, wie ein Drucker installiert werden. Um das Fax abzusenden, wird das Kommando zum Drucken gegeben. Damit wird die Umwandlung der Textdatei in das Faxformat veranlaßt und diese  Datei über ein angeschlossenes Modem an die entsprechende Zieladresse gesendet.





�
3. Funktionsumfang der Menüpunkte


Zum Start aller Menüfunktionen können zwei Möglichkeiten genutzt werden: 





Mit der Taste „Menü“ das Menü einblenden und dann mit den Pfeiltasten im Menü auf die Funktion positionieren und mit der „Enter“-Taste aufrufen; der schwarze Balken kennzeichnet dabei die aktuelle Funktion. 


Mit der Tastenkombination ‘(‘ + „Buchstabe“ die Funktion direkt starten.





Bei allen auf dem Display erscheinenden Auswahlboxen kann durch Betätigen der Taste „Esc“ der Nutzerdialog ohne Ausführung einer Funktion abgebrochen werden. Mit dem Drücken der „TAB“-Taste ((((() werden alle zu dem Auswahlkriterium verfügbaren Varianten in einem Fenster angezeigt. Ein Beispiel dazu wird in Abschnitt 3.4.1 gezeigt.





3.1 Hauptmenü


Nach dem Start der Faxprogramms vom Systemmenü des PSION Serie 3a / 3c aus erscheint ein Bild mit der Ausschrift „Mobiles Faxterminal“ und der aktuellen Versionsnummer der Software.


Ein Informationsfenster in der unteren linken Ecke der Displays gibt unmittelbar nach dem Start Auskunft über den aktuellen Speicherzustand des internen Speichers.


Bei der Ausschrift „Speicher OK“  sind mehr als 100 KByte auf der Internen Disk frei. Diese Kapazität ist für den Empfang eines Faxes mittlerer Größe ausreichend (Speicherbedarf einer Faxseite mit Schrift und Grafik ca. 50 Kbyte).


Sollten weniger als 100 KByte frei sein, erscheint die Warnung „Zu wenig Speicher“. Sie bedeutet, daß eventuell beim Empfang eines Faxes zu wenig Speicher zur Verfügung steht.





�


Bild 1:  Bild nach dem Start des Programms 


Mit der Taste „Menü“ gelangt man in das Hauptmenü des Programms. Dieses besteht aus den vier Gruppen Faxempfang, Bearbeiten, Extras und Info.





�


Bild 2:  Hauptmenü des Programms








3.2 Menü Faxempfang


Die Menügruppe „Faxempfang“ umfaßt die Funktion zum Starten des Faxempfangs.





�


Bild 3: Menüpunkt zum Start des Faxempfanges








3.2.1 Faxempfang starten


Die Funktion startet den Faxempfang, initialisiert das angeschlossene Modem und schaltet nach dessen erfolgreichem Abschluß in den Zustand „Empfangsbereit“. 


Wichtiger Hinweis: Bei Fehlfunktion, Init 0 blinkt längere Zeit in der linken unteren Ecke des Displays, kann Ihr Modem nicht initialisiert werden. In diesem Fall sehen Sie bitte im Modemhandbuch nach. Sollte dieses nicht zur Verfügung stehen, können Sie über den Menüpunkt „Extras“, Funktion „Konfiguration“ (Bild 12), den Initstring in AT&F (Standardkonfiguration laden) ändern. Starten Sie den Faxempfang erneut, und ändern Sie, wie oben beschrieben, anschließend den Initstring wieder in die Ausgangseinstellung ATE0V1Q0. 


Bei einem ankommenden Anruf werden alle wichtigen Zustände des Kommunikations-ablaufes am Display des Serie 3a /3c signalisiert.


Bei Empfang mehrseitiger Faxdokumente wird jede Seite des Faxes als separate Datei abgespeichert.





Für die Bezeichnung gelten hierbei folgende Konventionen:





empfangene Faxdokumente erhalten standardmäßig den Dateinamen  „FAXn . m “: 


    n entspricht der Faxdokument-Nummer (verwendet wird die erste freie Nummer


    beginnend bei 1);


    m entspricht der Seite des Faxdokuments;


Dateinamen und Seitennummern können nach erfolgter Speicherung editiert werden


     (die Vorgehensweise dabei ist in den entsprechenden Kapiteln beschrieben). 


     


Die Empfangsbereitschaft kann jederzeit mit der „ESC“-Taste abgebrochen werden.





  


3.3 Menü Bearbeiten


Die Menügruppe „Bearbeiten“  umfaßt Funktionen  zum Anzeigen, Umbenennen  und Löschen  gespeicherter Faxe.    





3.3.1 Anzeigen


Bei Aufruf der Anzeigefunktion kann über eine Liste das gewünschte Fax (Name) ausgewählt werden. Weiterhin besteht noch die Möglichkeit, den Ort, an welchem die Faxdateien gespeichert wurden, auszuwählen (Interne Disk oder SSD-Laufwerke).





�


Bild 4: Auswahlbox für Faxanzeige





Alle im Verzeichnis „MAILBOX“ vorhandenen Faxdateien werden nach Betätigung der „TAB“-Taste ((((()  sichtbar (Bild 5).


Man erhält dabei zusätzlich zu jeder Faxdatei noch Informationen über Größe, Erstellungsdatum und  -zeit.  





� 


Bild 5: Inhalt des Verzeichnisses „Mailbox“





Nach erfolgter Auswahl erscheint das Anzeigefenster. Die schwarzen Scroll-Balken unten und rechts zeigen den gerade auf dem Display sichtbaren Ausschnitt, bezogen auf die gesamte Faxseite, an. In dem kleinen Fenster unten rechts wird die Seitennummer des angezeigten Faxes angezeigt.





�


Bild 6: Anzeigefenster 





Mit den folgenden Tasten kann man den sichtbaren Ausschnitt im Fax bewegen:





Taste ’(‘  bzw.  ‘ (‘ : bewegt den sichtbaren Ausschnitt in der Zeile nach links bzw. rechts





Taste ‘(‘: rollt die Seite nach unten; bei Seitenende ertönt ein Signal; existiert eine nachfolgende Seite, wird diese automatisch angezeigt





Taste ‘Pos 1’ (entspricht der Tastenkombination ‘(’ und ‘(’):  Wechsel zum Seitenanfang der gerade angezeigten Seite





Taste ‘Bild (‘ (entspricht der Tastenkombination ‘(’ und ‘(‘): der sichtbare Ausschnitt wandert mit der Schrittlänge einer Dislpayhöhe nach unten    





Taste ‘Bild (‘ (entspricht der Tastenkombination ‘(’ und ’(‘): Wechsel zum Seitenanfang der vorhergehenden Seite





3.3.2 Umbenennen


Die Menüfunktion „Umbenennen“  beinhaltet das Verändern des Namens einer Faxseite oder des gesamten Faxes. Falls beim Umbenennen die Disk gewechselt wird, wird die Seite bzw. das gesamte Fax verschoben.





�


Bild 7: Auswahlbox zur Faxumbenennung 





Die Auswahl geschieht in der Auswahlbox (Bild 7), welche beim Aufruf der Funktion erscheint. Durch Betätigen der entsprechenden Taste entscheiden Sie, ob nur eine Faxseite oder alle zu einen Fax zugehörigen Seiten umbenannt werden. 


In der Zeile „Alter Name“ wählt man das Fax oder die Faxseite aus.


In der Zeile „Neuer Name“ wird der neue Name für das Dokument über die Tastatur eingegeben. Drücken Sie dann die „Enter“-Taste, um den Vorgang auszuführen.     





�


Bild 8: Fax umbenennen





3.3.3 Löschen


Diese Funktion  entfernt die ausgewählte Faxseite oder ein gesamtes Fax aus dem Speicher. 


Die Auswahl  geschieht über eine Dialogbox analog zur Funktion „Umbenennen“.  Danach kann die zu löschende Faxseite oder das zu  löschende Fax ausgewählt werden.





�


Bild 9: Fax löschen














3.4 Menü Extras


Die unter „Extras“ verfügbaren Funktionen dienen der Initialisierung des Programms, der Schnittstellenkonfiguration des Modems sowie der Wahl von Anzeigeoptionen.





�


Bild 10: Menü Extras





3.4.1  Fax auf Disk speichern (Speichern unter...)


Hiermit kann festgelegt werden, wo zu empfangende Fax gespeichert werden sollen:


Interne Disk (Standard)


SSD in Laufwerk A bzw. B


Die Auswahl der jeweiligen Variante erfolgt in der Zeile „Disk“ im Dialogfenster. 


Das Verzeichnis, in dem die Faxe abgelegt werden, heißt MAILBOX und kann nicht geändert werden.


 


�


Bild 11: Auswahlbox „Speichern der Faxdateien“











3.4.2 Konfiguration


Diese Funktion des Menüs „Extras“ erlaubt über Auswahlboxen zu jedem Punkt die entsprechende Anpassung von SIU•Fax an das verwendete Modem.   


�


Bild 12: Box zum Einstellen der Modemkonfiguration





3.4.3 Anzeigeoption


Um bei Grafik- oder Textempfang die jeweils beste Anzeigequalität auf dem Display zu haben, kann unter Anzeigeoption eine Optimierung vorgenommen werden. 	





�


Bild 13: Wahl der Bildschärfe 





3.4.4. Zoom  


Die Zoom-Funktion ist für die Anzeigefunktion des Faxprogammms nutzbar. Es existieren drei  Stufen der Darstellungsgröße, die je nach Modus (kleiner, größer) der Reihe nach durchgeschaltet werden. Die Bilder 13-15 zeigen an Hand von empfangenen Faxen die drei Darstellungsgrößen.  





�


Bild 14: größter Zoomfaktor; kleinster Bildschirmausschnitt 





�


Bild 15: mittlerer Zoomfaktor





�


Bild 16: kleinster Zoomfaktor; größter Bildschirmausschnitt








3.4.5 Beenden


Beendet das Faxprogramm. 














3.5 Menü Info





Das Menü „Info“ gibt Auskunft über die Größe der einzelnen Fax-Dateien und der Größe des noch verfügbaren Speichers.





�


Bild 17: Auswahlbox „Info“








3.5.1 Dateigröße


Mit dieser Funktion kann die Größe einer einzelnen Faxseite angezeigt werden.








3.5.2 Freier Speicher


Die Funktion zeigt den derzeit freien Speicher auf dem aktuellen Laufwerk (Interne Disk, SSD in A oder B) an.








3.5.3 ... über Applikation
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Bild 18: Ihr Anlaufpunkt für Fragen und Auskünfte





3.6 Hilfefunktion





Die Auswahlbox des Menü „Hilfe“ erlaubt es Ihnen, zu jedem Punkt eine kurze Hilfestellung zu erhalten.





�


Bild 19: Auswahlbox „Hilfe“
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� Funktionalität erst vollständig gewährleistet mit ASIC SFD3 von Schneider Funk- und Datensysteme GmbH Dresden 
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