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�Lizenzbedingungen

Die Überlassung der Software erfolgt in Übereinstimmung mit den internationalen, europäischen und regionalen Bestimmungen der Copyright- bzw. Urheberrechts-Gesetze. Eine Weitergabe der Software an Dritte ohne die Seriennummer und ohne den Lizenz�schlüssel ist ausdrücklich erlaubt (Testversion).

Beschränkte Garantie: Lansing Systems garantiert für a) einen Zeitraum von 90 Tagen ab Empfangsdatum, daß die Software im wesentlichen gemäß der Produktbeschreibung arbeitet, und b) für einen Zeitraum von einem Jahr ab Empfangsdatum, daß eine die Software begleitende, von Lansing Systems gelieferte Hardware bei normaler Benut�zung und Wartung frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist.

Ansprüche des Kunden: Die gesamte Haftung von Lansing Systems und Ihr alleiniger Anspruch besteht nach Wahl von Lansing Systems entweder a) in der Rückerstattung des bezahlten Kaufpreises oder b) in der Reparatur oder dem Ersatz der Software oder der Hardware, die der beschränkten Garantie von Lansing Systems nicht genügt und zusam�men mit einer Kopie der Quittung an Lansing Systems zurückgegeben wird. 

Keine weitere Gewährleistung: Lansing Systems schließt für sich jede weitere Gewähr�leistung bezüglich der Software, der zugehörigen Handbücher und schriftlichen Mate�rialien sowie der begleitenden Hardware aus. 

Keine Haftung für Folgeschäden: Weder Lansing Systems noch die Lieferanten von Lansing Systems sind für irgendwelche Schäden (uneingeschränkt eingeschlossen sind Schäden aus entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von geschäftlichen Informationen bzw. Daten oder aus anderem finanziellen Verlust) ersatzpflichtig, die aufgrund der Benutzung dieses Produktes von Lansing Systems oder der Unfähigkeit, dieses Produkt zu verwenden, entstehen, selbst wenn Lansing Systems von der Möglich�keit solchen Schadens unterrichtet worden ist. Auf jeden Fall ist die Haftung von Lansing Systems auf den Betrag beschränkt, den Sie tatsächlich für das Produkt bezahlt haben. Dieser Ausschluß gilt nicht für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit auf Seiten von Lansing Systems verursacht wurden. Ebenfalls bleiben Ansprüche, die auf unabdingbaren gesetzlichen Vorschriften zur Produkthaftung beru�hen, unberührt.
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�Einleitung

PsioMan ist von uns entwickelt worden, um eine Brücke zwischen den Psion Serie 3a Organizern und dem Windows-PC zu schlagen. Es wurde darauf Wert gelegt, die Dateien des Psions in der Funktionsweise eines typi�schen Windows-Programms darzustellen und benutzbar zu machen.

PsioMan verwendet hierzu die Dateien, die durch die Dateisicherungs�funktion des Psion auf die Festplatte Ihres Computers kopiert wurden (siehe hierzu Kapitel � REF _Ref321029011 \n �5.3�, '� REF _Ref321029008 \* FORMATVERBINDEN �Erste Schritte�' auf Seite � SEITENREF _Ref321029012 �28�).

Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, daß PsioMan nicht den gleichen Funktionsumfang nachbildet, den der Psion Serie 3a bietet. PsioMan dient in erster Linie zum Betrachten von Psion-Dateien unter Windows und zum Kopieren von Daten in die Zwischen�ablage. Erst in zweiter Linie werden weitere Funktionen wie das Bear�beiten von Datenbanken usw. zur Verfügung gestellt.

Lansing Systems bietet Ihnen die Möglichkeit, jederzeit die neueste Version von PsioMan zu installieren und zu verwenden. Dies wird durch den bei der Installation erzeugten Lizenzschlüssel kontrolliert. Sie können so eine per Modem geladene, neuere Version ohne Probleme verwenden (siehe hierzu Kapitel � REF _Ref320238521 \n �6�, '� REF _Ref320238523 \* FORMATVERBINDEN �Updates�' auf Seite � SEITENREF _Ref320238521 �33�).

Systemvoraussetzungen

Stellen Sie vor der Installation von PsioMan fest, ob folgende System�voraussetzungen gegeben sind:

·	IBM-kompatibler PC

·	Windows 3.1 oder 3.11,�Windows für Workgroups 3.1 oder 3.11 oder �Windows 95

·	Psion Serie 3a �(Psion Serie 3 ohne Agenda-Betrachter)

·	Psion 3Link Kabel

·	Ein Psion Kommunikationsprogramm�(Falls Psion Link nicht auf Ihrem PC funktioniert)

Installation des Programms

Die Installation der Programm-Dateien erfolgt mit Hilfe des Setup-Programms. Alle Dateien werden in das anzugebende Verzeichnis kopiert. Während der Installation wird nur die Datei vbrun300.dll  in das \windows oder \windows\system Verzeichnis kopiert.

Sie können PsioMan erst nach der Installation auf die Festplatte Ihres Computers verwenden.

Starten des Setup-Programms

Voraussetzung für die Installation ist, daß sie eine funktionsfähige Windows Version gestartet haben (siehe Kapitel � REF _Ref320117395 \n �2�, '� REF _Ref320117395 \* FORMATVERBINDEN �Systemvoraussetzungen�' auf Seite � SEITENREF _Ref320117395 �22�).

1	Wählen Sie in dem von Ihnen verwendeten Windows Programm-Manager den Menübefehl Datei, Ausführen aus. 

2	In dem Dialogfeld Ausführen geben Sie in das Texteingabefeld Befehlszeile den Pfad für das Setup-Programm ein. Haben Sie zum Beispiel die PsioMan-Installationsdiskette in das Laufwerk A: eingelegt, geben Sie a:\setup.exe ein.

3	Wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus.

�

Das Installationsprogramm wird jetzt gestartet und initialisiert. Dies kann einen Moment dauern.

Bedienung des Setup-Programms

Ist die Initialisierung des Setup-Programms abgeschlossen, müssen Sie noch einige Angaben für die Installation vornehmen:

1	Wählen Sie in dem ersten Dialogfeld des Setup-Programms die gewünschte Sprache für die Installation aus.

�

Das Setup-Programm überprüft danach, ob bereits eine lizenzierte Version von PsioMan installiert wurde.

Werden hierbei keine Lizenzinformationen gefunden, so müssen Sie jetzt die Kopie von PsioMan lizenzieren:

2	Tragen Sie in die Texteingabefelder nacheinander Ihren Namen, den Firmennamen oder die Stadt und die auf der Installationsdiskette aufgedruckte Seriennummer ein. Sie können an dieser Stelle die Diskette zum Ablesen der Seriennummer aus dem Laufwerk entneh�men. Legen Sie diese jedoch vor Auswahl von OK wieder in das Laufwerk ein. Wollen Sie keine lizenzierte Version (also eine Test�version) installieren, so müssen Sie in den Texteingabefeldern keine Eingaben vornehmen, sondern wählen einfach die Schaltfläche Test�version aus.

�

3	Danach müssen Sie noch den Programmpfad bestätigen oder nach Ihren Wünschen ändern:

�

Es werden jetzt die benötigten Dateien von der Disktette auf die Fest�platte kopiert und anschließend die Programmsymbole im Programm Manager erzeugt.

Einrichten der Programm-Symbole

Haben Sie die Installation aus dem Microsoft Programm Manager gestar�tet, wird automatisch die Programmgruppe PsioMan mit den entspre�chenden Programm-Symbolen (Icons) eingerichtet.

�

Verwenden Sie dagegen einen Programm-Manager-Ersatz, z. B. Norton Desktop oder PC Tools für Windows, kann das Installationsprogramm keine Programmgruppe und -symbole erzeugen.

Wählen Sie in diesem Fall den Menübefehl Neu aus dem Menü Datei in Ihrem Programm-Manager Ersatz aus. Folgen Sie den Anweisungen des Programm-Manager Ersatzprogramms, um die Programmgruppe und die Symbole für das Programm psioman.exe und die Hilfe psioman.hlp einzurichten.

Verwendung des 3Link-Kabels

PsioMan setzt voraus, daß Sie das 3Link-Kabel besitzen und mit der Verwendung vertraut sind. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in dem Psion 3Link Benutzerhandbuch.

Anschluß des 3Link-Kabels

Versichern Sie sich, daß die an das Kabel anzuschließenden Geräte (der Psion Organizer und der PC) ausgeschaltet sind. Anderenfalls kann das Kabel selbst, die serielle Schnittstelle des PC oder der Psion Organizer zerstört werden.

Beachten Sie bei der Auswahl der seriellen Schnittstelle am PC das nach�folgende Kapitel.

Serielle Geräte unter Windows

Normale Schnittstellenkarten erlauben nur zwei Geräten gleichzeitig die Verbindung über die seriellen Schnittstellen mit dem PC.

Zusätzlich dürfen (wegen der überschneidenden Interrupts) die serielle Schnittstelle COM1: nur mit den Schnittstellen COM2: oder COM4: gleichzeitig betrieben werden. Die serielle Schnittstelle COM2: darf ent�sprechend nur mit COM1: oder COM3: gleichzeitig betrieben werden.

Da unter Windows eine seriell angeschlossene Maus ständig die verwen�dete Schnittstelle benutzt, kann bei einer gewöhnlichen Schnittstellen�karte nur noch ein weiteres serielles Gerät auf eine der anderen verfügba�ren Schnittstellen zugreifen. Dies gilt natürlich nur, wenn Sie eine Maus mit seriellem Anschluß verwenden.

Für die übliche Kombination von Maus, Modem und 3Link-Kabel erge�ben sich aus der oben erläuterten Problematik als Beispiel folgende Anschlußmöglichkeiten:

�Maus�Modem�3Link��I�COM1:�COM2: *�COM2: *��II�COM1:�COM2:�COM4:��* Über eine Umschaltbox für serielle Geräte umschaltbar

Mögliche Abhilfen dieser Problematik sind eine Bus-Maus, die einen eigenen Interrupt verwendet oder eine aufwendige 16-bit Schnittstellen�karte mit getrennt konfigurierbaren Interrupts.

Verwendung der Psion Link Funktion

PsioMan kann als 'Kommunikations-Server' für den Psion arbeiten. Das heißt, daß PsioMan für diese Zeit das Dateisystem des verwendeten Computers dem Psion über das 3Link-Kabel zur Verfügung stellt. 

Dadurch können Sie alle Dateioperationen des Psions aus dem Menü des System-Bereichs auf die Dateien und Verzeichnisse des Computers anwenden. In dieser Zeit steht PsioMan nicht für andere Funktionen zur Verfügung.

Für PsioMan ist die Psion Funktion Dateisicherung wichtig. Hiermit wird die gesamte Dateistruktur mit seinen Unterverzeichnissen vom Psion auf den PC in ein anzugebenenes Verzeichnis übertragen. Das bedeutet, daß sich nach der Dateisicherung auf dem PC alle Dateien des Psions (in den gleichen Verzeichnissen) befinden. Die Dateisicherung des Psion kann zusätzlich so eingestellt werden, daß nur geänderte Dateien übertragen werden.

Weitere Erläuterungen zu den Psion Dateioperationen finden Sie in dem Hand�buch des Psion Serie 3a und des 3Link-Kabels.

Die Psion Link Funktion stellt gewisse Voraussetzungen in Bezug auf die Stabilität der Windows-Umgebung, die Geschwindigkeit Ihres Computers und der seriellen Schnittstellenkarten. Ist eine Kommuni�kation zwischen dem Psion Organizer und dem Windows PC mit Hilfe der Psion Link Funktion nicht möglich, so verwenden Sie das dem 3Link-Kabel beigelegte DOS-Kommunikationsprogramm.

Programmbenutzung

Bedienungshinweise

Bei der Programmierung von PsioMan wurde darauf geachtet, daß die gewöhnliche Windows-Bedienungsstandards eingehalten werden. Sie sollten daher mit etwas Windows Erfahrung ohne Probleme PsioMan bedienen können.

Einzelheiten über die Verwendung der einzelnen Programmelemente entnehmen Sie bitte dem Hilfesystem des Programms. Sie können an beliebiger Stelle durch Drücken der Taste F1 die passende Hilfeseite einblenden.

Sie können auch vom Inhaltsverzeichnis des Hilfesystems ausgehend die Hilfe wie ein Buch lesen. Klicken Sie einfach die farblich anders darge�stellten Themennamen an, um ein Kapitel der Hilfe anzuzeigen.

Beachten Sie, daß manche Menübefehle, Symbole oder Funktionen nur in bestimmen Dateifenstern zur Verfügung stehen bzw. nur verfügbar sind, wenn kein Dateifenster geöffnet ist.

Starten des Programms

Wurde PsioMan erfolgreich installiert, ist im Programm Manager die Programmgruppe PsioMan mit den Symbolen PsioMan 1.1 und PsioMan Hilfe eingerichtet worden.

Aktivieren Sie einfach diese Programmgruppe und klicken das Symbol PsioMan 1.1 doppelt an.

War bei der Installation der original Windows Programm Manager nicht aktiv, so konnten auch die Symbole nicht eingerichtet werden. Sie sollten in diesem Fall die oben genannten Symbole selbst einrichten (siehe Kapitel � REF _Ref320268527 \n �3.3�, '� REF _Ref320268527 \* FORMATVERBINDEN �Einrichten der Programm-Symbole�' auf Seite � SEITENREF _Ref320268527 �25�).

Erste Schritte

Bevor Sie Psion-Dateien mit PsioMan öffnen können, müssen Sie eine Dateisicherung vom Psion auf den PC durchführen:

1	Verbinden Sie dazu den PC mit dem Psion.

2	Schalten Sie den Psion ein.

3	Überprüfen Sie, ob die Rechnerkopplung auf dem Psion aktiviert ist.

4	Überprüfen und korrigieren Sie gegebenenfalls die Einstellungen für die Psion Link-Funktion und bestätigen diese mit OK (Menübefehl Extras, Anpassen.

�

5	Starten Sie dann in PsioMan die Psion Link-Funktion mit dem Menübefehl Psion Link aus dem Menü Datei.

6	Nachdem die Verbindung hergestellt wurde (wird auf dem Bild�schirm angezeigt), kann aus dem Psion Menü Datei der Menübefehl Dateisicherung ausgewählt werden (Weitere Informationen finden Sie in dem 3Link Handbuch). 

�

Wichtig:

Sollte die Psion Link-Funktion von PsioMan bei Ihnen nicht unter Windows arbeiten, so verwenden Sie bitte das original Psion 3Link-Kommunikationsprogramm für die Datenkom�munikation und die Erstellung der Dateisicherung.

Es ist nicht notwendig, daß die Dateisicherung mit der Hilfe der Psion Link-Funktion von PsioMan durchgeführt wird.

7	Nachdem die Dateisicherung auf dem Psion beendet wurde, schließen Sie das Dialogfeld Psion Link durch Auswählen der Schaltfläche Schließen.

Wichtig:

Schließen Sie das Dialogfeld Psion Link niemals, wenn noch Dateien übertragen werden.

PsioMan kann nun auf die Dateien zugreifen, die auf Ihre Festplatte kopiert wurden.

Sie öffnen eine Datei am einfachsten mit Hilfe des Dialogfeldes Psion System.

8	Wählen Sie hierzu den Menübefehl Psion System aus dem Menü Datei.

�

9	Wenn Sie dieses Dialogfeld das erste mal starten, müssen Sie zuerst das Sicherungslaufwerk und den Sicherungspfad auf dem PC auswäh�len, den Sie bei der Dateisicherung auf dem Psion angegeben haben.

PsioMan merkt sich dann diesen Sicherungspfad und verwendet ihn später selbständig.

Haben Sie einen gültigen Sicherungspfad mit den Unterverzeichnissen \agn, \dat, \spr und \wrd gefunden, so werden in den vier Datei�fenstern die entsprechenden Dateinamen angezeigt.

10	Wählen Sie aus diesen Dateilisten einen Dateinamen aus und bestä�tigen die Auswahl mit OK.

Die ausgewählte Datei wird jetzt in einem Dateifenster angezeigt.

Die Funktionen der verschiedenen Dateifenster

Jeder der vier Psion-Dateitypen (Daten, Agenda, Word und Tabelle) wird in einem eigenen Dateifenster mit einem eigenen Menü und eigenen Symbolen angezeigt.

Es steht Ihnen für jeden Dateifenstertyp ein ähnlicher, aber nicht iden�tischer Funktionsumfang zur Verfügung.

Im folgenden werden die Dateifenstertypen mit den enthaltenen Funk�tionen beschrieben:

Keine geöffneten Dateifenster

•	Unterstützung der 3Link-Verbindung für die Dateiübertragung oder die Dateisicherung vom Psion ausgehend (der PC ist der passive Kommunikationsserver)

•	'Auto öffnen'-Funktion zum automatischen Öffnen von ständig benötigten Psion-Dateien beim Start des Programms

Datenbank-Dateifenster

•	Betrachten der Datensätze in Datensatz- und Listenansicht

•	Textsuche von Datensätzen

•	Filtern von Datensätzen mit gleichem Suchtext

•	Einfügen von neuen und Bearbeiten sowie Löschen von vorhan�denen Datensätzen

•	Automatisierte Übertragung der geänderten Dateien zum Psion

•	Export von allen oder von gefilterten Datensätzen im ANSI bzw. DOS Textformat oder im dBASE III-Format

Agenda-Dateifenster

•	Ansicht der Ereignisse in Tages- oder Wochenansicht

•	Vor- und Zurückblättern zum nächsten bzw. vorherigen Tag mit einem eingetragenen Termin

•	Textsuche von Ereignissen (wahlweise auch in den Ereignisnotizen)

•	In Tagesansicht permanente Anzeige der fälligen Aufgaben (wahlweise alle Aufgaben, die einer Aufgabenliste oder die auf dem Psion für die Tagesansicht definierte Auswahl)

•	Wahlweise Anzeige der durchgestrichenen Aufgaben

Word-Dateifenster

•	Ansicht der Textinhalte in einem Textfenster

•	Textsuche von Textstellen

Tabellen-Dateifenster

•	Ansicht der Tabellenergebnisse in einem Tabellenraster

•	Kopieren der gesamten Tabelle oder der markierten Tabellen�auswahl

•	Die Spaltengrößen können mit dem Mauszeiger manuell vergrößert oder verkleinert werden

Allgemeine Funktionen

•	Im Psion System Dialogfeld werden alle Dateien, die sich in den vier Psion-Standardverzeichnissen befinden, zum Öffnen angebo�ten.

•	In dem Datenbank-und dem Agenda-Dateifenster können die Proportionen der Fensterelemente mit den Bildschirmteilern (Split bars) verschoben werden. Der Mauszeiger ändert an den möglichen Stellen seine Form.



Detaillierte Informationen über die zur Verfügung stehenenden Symbole und Menübefehle entnehmen Sie bitte dem Hilfesystem (siehe Kapitel � REF _Ref321032164 \n �5.1�, '� REF _Ref321032165 \* FORMATVERBINDEN �Bedienungshinweise�' auf Seite � SEITENREF _Ref321032158 �28�).



Updates

Um auf Ihre Wünsche reagieren zu können und Fehlfunktionen zu beheben, werden in unregelmäßiger Folge neue Programmversionen von PsioMan veröffentlicht.

Diese Versionen können über die installierte bisherige Version von PsioMan kopiert (überschrieben) werden.

Sie finden die neueste Originalversion in dem Online-Dienst Compu�Serve oder in unserer Service-Mailbox. Weiterhin sind auch andere Mailboxen bemüht, die neueste Version bereitzuhalten (siehe hierzu auch das Thema 'Updates' im Hilfesystem).

Dieses freie Updateangebot gilt für alle Versionen mit gleicher Versions�hauptnummer (1.x). So können Sie zum Beispiel die Version 1.0 durch die Version 1.1 oder Version 1.2 ersetzen.

Wichtig:

Fertigen Sie auf jeden Fall vor der Installation eines Updates eine Sicherungskopie Ihres bisherigen PsioMan-Programm�verzeichnisses an.

Der Lizenzschlüssel

Möglich ist dieses Updateverfahren, weil die veröffentlichte Version durch den Lizenzschlüssel, der bei der Installation in der Datei psioman.ini gespeichert wurde, zur Vollversion wird. Ohne Lizenz�schlüssel bleibt diese Version eine Testversion.

Genauso wird Ihre installierte Vollversion zur Testversion, wenn Sie die Lizenzinformationen aus der Datei psioman.ini entfernen (oder die Datei psioman.ini entfernen).

In diesem Fall sollten Sie die Installation mit dem Setup-Programm wiederholen. Wird dann nach der Lizenzierung das Dialogfeld für die Pfadangabe angezeigt, wählen Sie einfach die Schaltfläche Setup beenden aus. Somit wurden nur die Lizenzinformationen in die Datei psioman.ini geschrieben und keine Datei von der Setup-Diskette auf die Festplatte kopiert.

Service und Hilfe bei Problemen

Sollte bei der Installation oder beim Betrieb von PsioMan ein Problem auftreten, setzen Sie sich bitte schriftlich mit uns in Verbindung:

•	E-Mail über CompuServe: 100024,333�(über Internet: 100024.333@compuserve.com)

•	Telefax +49 - (0) 2 03 - 37 25 70

•	Briefanschrift:�Lansing Systems�PsioMan Service�Krengelstraße 16 c�D-46539 Dinslaken

Oft ist es sinnvoll, zuerst die neueste Version von PsioMan zu installie�ren (siehe Kapitel � REF _Ref320238521 \n �6�, '� REF _Ref320238521 \* FORMATVERBINDEN �Updates�' auf Seite � SEITENREF _Ref320238521 �33�).

Darstellungsprobleme

Sollten nach dem Starten Probleme bei der Bildschirmdarstellung (von PsioMan oder von anderen Programmen) auftreten, installieren Sie bitte zuerst den original Microsoft Standard VGA Bildschirmtreiber. Ist damit das Problem behoben, sollten Sie die neueste Version des Grafik�kartentreibers für Ihre Grafikkarte anfordern oder auf die original Microsoft Super-VGA Treiber (Windows für Workgroups 3.11) aus�weichen.

IBM OS/2

Es kann unter Umständen zu Problemen bei der Rechnerkopplung (Psion Link-Funktion ) kommen. Diese können zur Zeit nicht behoben werden.
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